# pinMode()

用于设置输入输出模式有INPUT 和 OUTPUT

# digitalWrite()

用于将引脚设置为HIGH 或 LOW

当处于输入模式时使用high相当于设置引脚为上拉模式(INPUT\_PULLUP)